**Eéngats mengkraan op blad - 45 l/min**

Draaibare bovenuitloop L.200 H.190

Referentie: **G66452**

Beschrijving voor bestektekst

Eéngatsmengkraan op blad voor professionele keukens.

Spoeltafelmengkraan met draaibare getrokken uitloop H.190 mm L.200 mm.

Uitloop met gladde binnenkant met stervormige straalbreker.

Waterloos binnenwerk met grepen.

Debiet 45 l/min bij 3 bar.

Lichaam en uitloop in messing verchroomd.

PEX flexibels F3/8".

Mengkraan geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

30 jaar garantie.