**Tweegats mengkraan op blad - 60 l/min**

Draaibare bovenuitloop L.200 H.220

Bij montage kan men dicht bij de muur blijven

Referentie: **5641T2**

Beschrijving voor bestektekst

Tweegats mengkraan op blad M1/2" met asafstand 150 mm.

Draaibare getrokken uitloop Ø 22 H.220 L.200 met stervormige straalbreker.

Verstevigd traditioneel mechanisme met korte pas.

Ergonomische en schokwerende bolgrepen.

Debiet 60 l/min bij 3 bar in 1/4 draai.

Volledig debiet 90 l/min bij 3 bar.

Uitloop met gladde binnenkant.

Monoblok lichaam en uitloop in messing verchroomd.

Verstevigde bevestiging.

Deze toepassing biedt de mogelijkheid in montage dicht bij de muur te blijven.

30 jaar garantie.