**Tweegats mengkraan op blad - 45 l/min**

Draaibare bovenuitloop L.300 H.340

Bij montage kan men dicht bij de muur blijven

Referentie: **G65603**

Beschrijving voor bestektekst

Tweegats mengkraan op blad M1/2" met aanpasbare asafstand van 100 tot 240 mm.

Draaibare getrokken uitloop Ø 22 H.340 L.300 met stervormige straalbreker.

Waterloos binnenwerk met grepen.

Debiet 45 l/min bij 3 bar.

Uitloop met gladde binnenkant.

Lichaam en uitloop in messing verchroomd.

Verstevigde bevestiging.

Deze toepassing biedt de mogelijkheid in montage dicht bij de muur te blijven.

30 jaar garantie.