**Tweegats mengkraan muurmodel - 30 l/min**

Telescopische uitloop L.200-290

Referentie: **G6679**

Beschrijving voor bestektekst

Tweegats mengkraan muurmodel met draaibare telescopische uitloop Ø 22 L.200 à 290.

Stervormige straalbreker.

Waterloos binnenwerk met grepen.

Debiet 30 l/min bij 3 bar.

Lichaam en uitloop in messing verchroomd.

De uitloop kan zowel langs onder als langs boven geplaatst worden.

Zonder muurkoppelingen.

30 jaar garantie.