**Automatische haspel in rvs 304**

Met flexibel L. 15 m en sproeier

Referentie: **5675T2**

 Beschrijving voor bestektekst

Automatische haspel uitgerust met een schokwerende sproeier en met flexibel L. 15 m met geleidingswiel.

Maximum gebruikstemperatuur: 50°C.

Debiet 23 l/min bij 3 bar.

Maximum druk 20 bar, 12 bar met sproeier.

Haspel met muursteun en trommel Ø 390 mm in rvs 304.

Te vervolledigen met haakse stopkraan met geïntegreerde luchtsnuiver, om het opzuigen van afvalwater in het waternet te voorkomen.

Haspel in rvs met 30 jaar garantie.