**Universele horizontale uitloop**

F1/2"

L.150 mm, H.120 mm

Referentie: **940152**

 Beschrijving voor bestektekst

Draaibare muuruitloop.

Massief messing verchroomd.

Straalbreker ingesteld op 3 l/min (ref. 922022.2P).

F1/2", L.150 mm, H.120 mm.