

Binnenwerk
Voor kalkwerende perlator
Met besparende dichting, 6 l/min

Referentie: 900622.5P


 Beschrijving voor bestektekst

Kalkwerend binnenwerk voor F22 of M24 perlator. 

Met debietbegrenzer. 

Debiet aan 6 l/min. 

Geleverd per 5 stuks.
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