**Keukenflexibel geschikt voor voeding**

Zwart L.0,95 m

Referentie: **433095CH**

 Beschrijving voor bestektekst

Zwarte gewapende flexibel geschikt voor voeding L.0,95 m.

PVC bescherming op de drukzone.

Spanningsloze draaiende moer.

Flexibel, bestand tegen 70°C en een druk van maximum 5 bar.

Onderdeel voor renovatie van een voorspoelkraan.