**Kalkwerende perlator**

M28/100

27 tot 30 l/min, 2 stuks

Referentie: **28.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Kalkwerende perlator zonder debietbegrenzer.

M28/100.

Debiet tussen 27 en 30 l/min bij 3 bar.

Geleverd per 2 stuks.