**TEMPOSOFT MIX zelfsluitende mengkraan**

Soepele bediening

Lange hendel

Referentie: **742100LH**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende mengkraan voor wastafel op blad:

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Lichaam in massief messing verchroomd.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Temperatuurregeling op de zijkant met lange mengsleutel,

met regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.