**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch zelfsluitend

Bovenaansluiting, vaste douchekop, alu, zeepschaal

Referentie: **792305**

 Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch zelfsluitend douchepaneel:

Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.

Bovenaansluiting met rechte stopkranen M 1/2".

Thermostatische SECURITHERM mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,

met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Zeepschaal.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Met geïntegreerde zeepschaal.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.