**TEMPOMATIC doucheset**

Elektronisch

Technische wand van 150, kraan, douchekop ROUND

Referentie: **452159**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische doucheset voor installatie door de muur met technische ruimte:

Elektronische TEMPOMATIC kraan voor toevoer van gemengd water.

Voor wand ≤ 155 mm.

Stroomtoevoer via elektronische sturing met elektroventiel 1/2".

Transformator 230/12 V.

2 werkingsmodi:

- treedt automatisch in werking door aanwezigheidsdetectie.

- ON/OFF treedt in werking op vraag door de hand op ~10 cm van de detectie te houden.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Regelbare zelfsluiting tussen 30 en 60 seconden.

Debiet ingesteld op 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling.

Massief messing verchroomd.

Verzonken rozet.

Inkortbare draadstangen.

Doucheset geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.