**TEMPOMIX douchemengkraan**

Zelfsluitend ééngreeps bediening

Voor paneel 10 mm, greep in Bayblend® verchroomd

Referentie: **790970**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchemengkraan voor installatie in opbouw:

TEMPOMIX ééngreepsmengkraan 3/4".

Voor paneel tussen 1 en 10 mm.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 12 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Verchroomd massief messing.

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.

Greep in verchroomd metaal.

30 jaar garantie.