**MINERALCAST collectieve wastafel wandmodel**

MINERALCAST - 3 plaatsen - L. 1.400 mm

Met kraangat Ø 35 in het midden

Referentie: **453140**

 Beschrijving voor bestektekst

Collectieve wastafel te bevestigen aan de muur, 3 plaatsen.

MINERALCAST: samengesteld materiaal op basis van natuurlijke mineralen en polyesterhars.

Geschikt voor gebruik in utiliteiten. Ideaal voor scholen.

Homogeen oppervlak, zonder poreusheid, voor een gemakkelijke reiniging.

Wastafel gegoten in één stuk, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne.

Aangenaam om aan te raken.

Met hellend vlak om het water te laten wegvloeien.

Met kraangat Ø 35 in het midden.

Geleverd met 3 afvoerpluggen 1" 1/4. Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

Wit type RAL 9016.

CE markering. Conform de norm EN 14296.

Gewicht: 63 kg.

30 jaar garantie.