**SECURITHERM douchepaneel**

Elektronisch thermostatisch op batterij

Achteraansluiting, vaste kop, rvs, zeepschaal

Referentie: **792414**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronisch thermostatisch douchepaneel:

Rvs paneel groot model voor installatie in opbouw.

Verborgen aansluiting d.m.v. flexibels M1/2".

Thermostatische SECURITHERM mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C,

en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Stroomtoevoer via 223 Lithium 6 V batterij.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie

van de hand op 4 cm.

Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Met geïntegreerde zeepschaal.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Stopkranen M1/2".

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.