**TEMPOMATIC douchepaneel**

Elektronisch

Bovenaansluiting, vaste douchekop, aluminium

Referentie: **452300**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronisch douchepaneel:

Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.

Bovenaansluiting van gemengd water d.m.v. rechte stopkraan M1/2".

Elektronische TEMPOMATIC kraan voor toevoer van gemengd water.

Stroomtoevoer via 223 Lithium 6 V batterij.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie

van de hand op 4 cm.

Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Verborgen bevestigingen.

Filter.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.