**TEMPOMIX douchepaneel**

Zelfsluitend ééngreepsbediening

Achteraansluiting, vaste kop, rvs, zeepschaal

Referentie: **790214**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend douchepaneel met vaste douchekop:

Paneel in mat gepolijst rvs groot model voor installatie in opbouw.

Verborgen aansluiting met flexibels M1/2".

TEMPOMIX mengkraan met regelbare temperatuurbegrenzing.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Geïntegreerde zeepschaal.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Stopkranen.

Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.