**BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan**

Op netspanning

Inbouw, uitloop met gladde binnenkant

Referentie: **379ECML**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan voor inbouw:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Filters en elektroventielen M3/8".

Lichaam in messing verchroomd.

Uitloop verchroomd voor rvs plaat 225 x 200 mm.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water

(beperkt bacterievorming).

Temperatuurregeling op de zijkant met lange mengsleutel,

met regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.