**Dubbele toiletrolhouder**

Rvs 304 mat gepolijst

Referentie: **1660S**

 Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Closetrolhouder voor 2 rollen.

1 reserverol.

Verstevigd en vandaalbestendig model.

Met slot en standaard DELABIE sleutel.

Niveaucontrole.

Toiletrolhouder in mat gepolijst bacteriostatisch rvs 304.

Dikte rvs: 1 mm.

Afmetingen: 130 x 120 x 260 mm.

30 jaar garantie.