**Mechanische wastafelmengkraan**

Mechanische ééngreepsmengkraan H.95 L.120

Volle greep, BELGAQUA

Referentie: **2721TBEL**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische wastafelmengkraan op blad.

Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 5 l/min.

Bediening met volle greep.

Zonder trekplug en afvoer.

PEX flexibels F3/8".

Filter en terugslagklep op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.