**Mechanische wastafelmengkraan**

Draaibare wegwerpbare uitloop H.160

Hygiënische hendel L.125, BELGAQUA

Referentie: **2871T1BEL**

 Beschrijving voor bestektekst

Hoge mechanische wastafelmengkraan op blad.

Eéngats ééngreepsmengkraan met demonteerbare hoge draaibare uitloop H.180 L.180.

Mechanische mengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbare uitloop in recycleerbaar Hostaform® L.175, Ø 22 met stervormige straalbreker.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Hygiënische hendel L.185 voor bediening zonder manueel contact.

Lichaam en voet in messing verchroomd.

Geleverd met rvs gevlochten PEX flexibels F3/8".

Met terugslagklep en filters.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngreepsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.