**Mechanische wastafelmengkraan**

Mechanische ééngatsmengkraan H.60 L.100

Mengkraan met hygiënische hendel, BEL

Referentie: **2220LBEL**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische wastafelmengkraan op blad.

Mechanische ééngatsmengkraan H.60 L.100, uitgerust met een hygiënische straalbreker.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Bediening met hygiënische hendel.

Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in polypropyleen.

PEX flexibels F3/8".

Terugslagklep en filter geïntegreerd op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.