**TEMPOSTOP muurkraan voor handwasbakje**

Voor handwasbakje

Zonder drukknop

Referentie: **748126**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min.

Lichaam in onverchroomde messing.

Aansluiting M1/2".

Te plaatsen achter de wand van het handwasbakje.

30 jaar garantie.