**TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan**

Soepele bediening

Eéngreepsbediening, Muurmodel met vaste uitloop

Referentie: **794370**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel muurmodel:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Lichaam in verchroomd metaal M1/2".

Vaste uitloop.

Filters en terugslagkleppen.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

S-koppelingen M1/2" voor asafstand tussen 130 en 170 mm.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.