**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch elektronisch op netspanning

Achteraansluiting, vaste kop, rvs, zeepschaal

Referentie: **792514**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch elektronisch douchepaneel:

Rvs paneel groot model voor installatie in opbouw.

Verborgen aansluiting d.m.v. flexibels M1/2".

Thermostatische SECURITHERM mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C,

en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.

Treedt in werking door de elektronische drukknop in te drukken.

Handmatige of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 6 l/min bij 3 bar aanpasbaar, comfortabele regenstraal.

Verchroomde en vandaalbestendige ROUND douchekop.

Met geïntegreerde zeepschaal.

Filters en terugslagkleppen.

Stopkranen M1/2".

Verborgen bevestigingen.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.