**SECURITHERM Securitouch thermostatische doucheset met leegloop**

Thermostatische Securitouch mengkraan zonder terugslagklep

Met STOP/CHECK S-koppelingen

Referentie: **H9769HYG**

 Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM doucheset met automatische leegloop en thermostatische tweegreepsmengkraan:

• Douche mengkraan met thermostatisch kalkwerend binnenwerk: :

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Thermostatische mengkraan zonder terugslagklep (minder bacteriegroei).

Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur: tot 43°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 41°C; 2de ingesteld op 43°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Bediening met ergonomische grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4".

Mengkraan met 2 STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

• Douchekop (ref. 813) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).

• Antistagnatie koppeling FM1/2", te plaatsen tussen de onderuitgang en de doucheslang, voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (ref. 880).

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.