**TEMPOCHASSE zelfsluitende toiletset met directe spoeling**

Zelfsluitend voor uitgietbak

Opbouw, met stopkraan en rechte buis

Referentie: **760460**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende set met directe toiletspoeling voor opbouw:

Installatie in opbouw.

Voor uitgietbak.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Rechte stopkraan en debiet/volume regeling F1" in messing verchroomd.

Lichaam en drukknop in massief messing verchroomd.

Schokbestendig mechanisme.

Rechte spoelpijp in glanzend gepolijst rvs Ø 32, met moer en kraag.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Compatibel met regenwater.

30 jaar garantie.