**Mechanische wastafelmengkraan**

Mechanische ééngreepsmengkraan H.95 L.120

Hygiënische hendel L.150, BELGAQUA

Referentie: **2721LBEL**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische wastafelmengkraan op blad.

Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 mm L.120 mm uitgerust met hygiënische BIOSAFE uitgang.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Debiet beperkt op 5 l/min.

Bediening met hygiënische hendel L.150.

Zonder trekplug en afvoer.

PEX flexibels F3/8".

Filter en terugslagklep op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.