**Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog**

Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.145 L.215

Mengkraan met open greep, BEL

Referentie: **2210BEL**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische spoeltafelmengkraan op blad.

Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.145 L.215 met hygiënische straalbreker.

Hoge uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40.

Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Debiet vooringesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant.

Lichaam en uitloop in verchroomd messing.

Bediening met open greep.

PEX slangen F3/8".

Filter en terugslagklep op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Eéngreepsmengkraan is NF Medische Omgeving gecertificereerd.

30 jaar garantie.