**SECURITHERM thermostatische wastafelmengkraan**

Thermostatische sequentiële ééngatsmengkraan H.95 L.120

Hygiënische hendel L.146, BELGAQUA

Referentie: **H96001BEL**

Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM thermostatische wastafelmengkraan op blad.

Thermostatische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 L.120 met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.

Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Wastafelmengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.