**SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan**

Thermostatisch douchepaneel met sequentiële mengkraan

Bovenaansluiting, handdouche, flexibels

Referentie: **H9636BEL**

Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM geanodiseerd aluminium douchepaneel voor installatie in opbouw.

Thermostatische sequentiële SECURITHERM douchemengkraan.

Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.

Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.

Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.

Anti- "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C.

Temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C, regelbaar.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Debiet ingesteld op 9 l/min bij 3 bar.

Verstelbare handdouche op verchroomde houder met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling.

Hygiënische hendel L.100 mm.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".

Verborgen bevestigingen. Filters en terugslagkleppen op de toevoeren..

Douchepaneel uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Douchepaneel met 30 jaar garantie.