**Vloerhevel**

Voor betegelde vloer of ruwe beton

100 x 100

Referentie: **682001DE**

 Beschrijving voor bestektekst

Vloerhevel met regelbare hoogte voor harde vloer

(betegelde vloer of ruwe beton):

Genormaliseerd debiet van 36 l/min.

Waterstand 50 mm.

Rooster in glanzend gepolijst rvs 100 x 100 mm.

Horizontale uitgang Ø 50 geïntegreerd in de hoogte van de hevel

(besparing in totale hoogte en richtbaar in alle richtingen).

Geïntegreerde kraag voor het plaatsen van een isolerend membraan.

Temperatuurbestendig: continu 60°C, bij pieken 85°C.

Klok met greep: gemakkelijke grip en onderhoud.

PVC lichaam zonder oneffenheden (geen vuilresten).

Vuurbestendig (volgens de Amerikaanse norm UL94).

Hoogte 110 mm, met regelbaar verhoogstuk tot 80 mm

Rooster te bevestigen met 2 rvs schroeven.

30 jaar garantie.