**Draaiende PEX flexibels F3/8"**

L.465 mm

2 stuks

Referentie: **FLEXPEX6**

 Beschrijving voor bestektekst

Toevoerslangen in PEX met draadstang F3/8” met gevlochten rvs bekleding en PEX kern voor aansluiting van de 2620 mengkraan.

Flexibels met draadstang die torsen tegengaanen de installatie vereenvoudigen.

 Bestand tegen thermische spoelingen aan 90°C max. (65°C aanbevolen) en chloorspoelingen.

Druk: 10 bar max.

Kunnen gedemonteerd worden.

Geleverd per 2 stuks.