**Rechthoekige RVS spiegel, H. 600 mm**

Onbreekbare spiegel

RVS 304 "spiegel" gepolijst

Referentie: **3458**

 Beschrijving voor bestektekst

Rechthoekige wandspiegel in bacteriostatisch rvs 304, "spiegel" gepolijst.

Verborgen versteviging d.m.v. massieve PVC plaat 10 mm.

5 bevestigingspunten. Verborgen bevestigingen.

Te plaatsen op een plat oppervlak.

Onbreekbare spiegel.

Afmetingen: 10 x 485 x 585 mm.

30 jaar garantie.