**HEMI ronde wastafel voor inbouw Ø 385**

RVS 304 mat gepolijst - Voor inbouw of onderbouw

Referentie: **120490**

 Beschrijving voor bestektekst

Ronde waskom voor inbouw of onderbouw.

Binnendiameter van de waskom: 385 mm.

Uitsnijding in het werkblad: 400 mm voor inbouw installatie, 380 mm voor onderbouw installatie.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 0,8 mm.

Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen.

Afgeronde vorm.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 1,6 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0213490201]