**FACIL handwasbakje wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst

Zonder kraangat

Referentie: **120800**

Beschrijving voor bestektekst

Handwasbakje te bevestigen aan de muur, 360 x 390 mm.

Binnendiameter van het wasbakje: 310 mm.

Sober en strak design.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Zonder kraangat.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE keurmerk. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 4,1 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0211080015]