**MINIMAL wastafel muurmodel in hoek**

RVS 304 mat gepolijst

Met kraangat Ø 35 in het midden

Referentie: **121550**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur in een hoek (hoek van 90°).

Binnendiameter van de wastafel: 310 mm.

Sober en strak design.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Met kraangat Ø 35 in het midden.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 4 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0211550008]