**TRAPEZ wastafel wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst

Zonder kraangat

Referentie: **120270**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur, 600 x 505 mm.

Wastafel aangepast voor personen met beperkte mobiliteit.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Zonder kraangat.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 5,5 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 3411270015]