**CANAL collectieve wastafel wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst - L. 1.800 mm

Zonder kraangat

Referentie: **120280**

 Beschrijving voor bestektekst

Collectieve wastafel te bevestigen aan de muur, 3-4 plaatsen - 1.800 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 0,8 mm voor de kom en 1,5 mm voor de omtrek en de montagebeugels.

Eenvoudig te plaatsen: rvs is minder zwaar dan andere materialen.

Het is mogelijk muurkranen of kranen op blad te installeren.

Afloop rechts.

Zonder kraangat.

Geleverd met hygiënische afvoerplug M1"1/4 met holle rooster. Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14296.

Gewicht: 10,3 kg.

Het is mogelijk een spatwand te plaatsen in bacteriostatisch RVS 304 (ref. 100280).

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0211280015]