**Spatwand voor collectieve wastafel CANAL - L. 1.800 mm**

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **100280**

 Beschrijving voor bestektekst

Spatwand voor collectieve wastafel CANAL.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Lengte: 1.800 mm.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0011800005]