**Staand toilet BCN P**

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **110100**

 Beschrijving voor bestektekst

Staand toilet, 360 x 400 x 580 mm.

Elegant en strak design.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,5 mm.

Geperst closet, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud

en een betere hygiëne.

De binnenkant van het closet is gepolijst en de randen zijn afgerond

voor een gemakkelijke reiniging.

Met spoelrand.

Horizontale toevoer Ø 55 mm.

Horizontale of verticale afvoer Ø 100 mm. Geleverd met PVC pijp.

Waterbesparing: efficiënte werking met 4 liter water of meer.

Voorzien van boorgaten voor het plaatsen van een toiletzitting.

Rvs afdekdopjes worden meegeleverd voor gebruik zonder zitting.

Snel en eenvoudig te plaatsen: 2 inspectieluiken met TORX antidiefstal schroeven.

CE markering. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 liter.

Gewicht: 12 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0110100001]