**SHA 700 hurktoilet**

RVS 304 mat gepolijst - Inbouwmodel - Zonder sifon

1 sproeikop

Referentie: **113610**

 Beschrijving voor bestektekst

Hurktoilet in te bouwen in de vloer, 700 x 220 x 700 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud

en een betere hygiëne.

De vorm van de kom is universeel.

Antislip bodem waar de voeten moeten staan.

Afvoer: Ø 100 mm.

Spoelsysteem met 1 sproeistuk in RVS 304.

Gewicht: 6 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0113630019]