**DELTA wandurinoir**

RVS 304 mat gepolijst - Toevoer en afvoer ingebouwd

Referentie: **134770**

Beschrijving voor bestektekst

Individueel wandurinoir zonder spoelrand.

Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem,

beschikbaar in de markt.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Toevoer langs achter (inbouw).

Ingebouwde afvoer. Verborgen sifon.

Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant

dankzij de bevestigingsplaat in rvs.

Geleverd met sifon 1"1/2, bevestigingen en TORX antidiefstal schroeven.

CE markering. Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 liter.

Gewicht: 7,5 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0311160001]