**Hangend schaamschot TU**

RVS 304 mat gepolijst - H. 700 mm

Referentie: **100610**

Beschrijving voor bestektekst

Hangend schaamschot voor urinoirs.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,5 mm.

Glad oppervlak en afgeronde kanten.

Geleverd met bevestigingen en anti-diefstal schroeven TORX.

Gewicht: 6,2 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0011610000]