**DUO S TC L wastafel**

RVS 304 mat gepolijst - Muurmodel met verborgen afvoer

Zonder kraangat

Referentie: **160370**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur voor installatie door de muur met technische ruimte.

Met geïntegreerd werkblad.

Wastafel links.

Binnendiameter van de wastafel: 310 mm.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Vandaalbestendig: wastafel met gesloten onderkant, verborgen afvoer.

Inkortbare draadstang 200 mm (andere lengtes beschikbaar op aanvraag).

Geïntegreerde horizontale afvoer Ø 1".

Afvoer met platte geperforeerde rooster, zonder schroef: gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 8,5 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0216370000]