**Combi KOMPACT TC - Wastafel hangtoilet**

RVS 304 - Installatie met technische ruimte (TC) - Hangtoilet rechts

Referentie: **166300**

 Beschrijving voor bestektekst

Combi wastafel en hangtoilet rechts met ingebouwde toiletpapierhouder.

Voor installatie door de muur met technische ruimte.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs van het blok: 2 mm.

Afgeronde hoeken en randen voor een betere veiligheid.

Glad oppervlak voor een gemakkelijke reiniging.

Uitermate geschikt voor gebruik in gevangenissen, politieposten...

Het toilet is volledig gelast aan de wastafel, geen schroeven: vergemakkelijkt het reinigen en verhindert het verbergen van objecten.

Geleverd met een zelfsluitende wastafelkraan: vandaalbestendige drukknop in rvs met antiblokkeerveiligheid, zelfsluiting na 7 seconden, M1/2".

Het toilet is uitgerust met een zelfsluitende kraan, zelfsluiting na 7 seconden, M3/4".

Toevoer: wastafel M 1/2", WC M3/4".

Geïntegreerde horizontale afvoer Ø 100 mm.

Inkortbare draadstang 200 mm (andere lengtes op aanvraag).

Gewicht: 30 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0616130003]