**Combi KOMPACT - Wastafel staand toilet**

RVS 304 mat gepolijst - Muurmodel - Staand toilet links

Referentie: **160700**

 Beschrijving voor bestektekst

Combi wastafel en staand toilet links met ingebouwde toiletpapierhouder.

Muurmodel met 3 inspectieluiken, 2 op de zijkant en 1 op de bovenkant, met anti-diefstal schroeven TORX.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte RVS van het blok: 2 mm.

Afgeronde hoeken en randen voor een betere veiligheid.

Glad oppervlak voor een gemakkelijke reiniging.

Geschikt voor gebruik in gevangenissen, politiekazernes...

De WC is volledig gelast aan de wastafel, geen schroeven: vergemakkelijkt het reinigen en verhindert het verbergen van objecten.

Geleverd met een zelfsluitende wastafelkraan: onschendbare drukknop in RVS met anti-blokkeerveiligheid, zelfsluiting na 7 seconden, M1/2".

WC uitgerust met een zelfsluitende kraan, zelfsluiting na 7 seconden, M3/4".

Water inlaat: wastafel M 1/2", WC M3/4".

Geïntegreerde horizontale afvoer Ø 100 mm.

Geleverd met sifon voor wastafel.

Vereenvoudigde plaatsing: één enkele afvoer voor WC en wastafel, water inlaat en afvoer reeds gekoppeld.

Gewicht: 36 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0610030007]