**Uitgietbak staand model XL P**

RVS 304 mat gepolijst - Watertoevoer langs boven

Referentie: **182070**

 Beschrijving voor bestektekst

Staande uitgietbak.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte RVS: 1,5 mm.

Glad oppervlak voor een eenvoudige reiniging.

Met spoelrand.

Verticale water inlaat Ø 55 mm.

Horizontale of verticale afvoer Ø 100 mm. Geleverd met PVC pijp.

Verborgen evacuatiesysteem: met gesloten onderkant.

Snel en eenvoudig te plaatsen: 2 inspectieluiken met anti-diefstal schroeven TORX.

Scharnierende RVS rooster voor het dragen van een emmer.

Gewicht: 16 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0710200007]