**Uitgietbak Muurmodel XL S**

RVS 304 mat gepolijst - Watertoevoer aan de achterkant

Referentie: **182160**

 Beschrijving voor bestektekst

Uitgietbak te bevestigen aan de muur.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte RVS: 1,5 mm.

Glad oppervlak voor een eenvoudige reiniging.

Met spoelrand.

Horizontale water inlaat Ø 55 mm.

Ingebouwde horizontale afvoer Ø 100 mm.

Verborgen evacuatiesysteem: met gesloten onderkant.

Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in RVS.

Scharnierende RVS rooster voor het dragen van een emmer.

Gewicht: 15 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0711210006]