**Gipstafel wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **180130**

 Beschrijving voor bestektekst

Gipstafel te bevestigen aan de muur.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte RVS: 1,5 mm.

Glad oppervlak en afgeronde randen voor een eenvoudige reiniging.

Geschikt voor ziekenhuizen, zorginstellingen en recreatiecentra.

Geleverd met uitneembare korf met deksel waarmee gipsstukken kunnen gefilterd worden.

Installatie mogelijk op 2 manieren: met de kom rechts of links.

Leegloop 1"1/2.

Bevestigingen meegeleverd.

Gewicht: 17 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0711130000]